

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО КАТАЛОГ НА ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА КО - ГЕНЕРАТОР WARTSILA 16V25SG НЕОБХОДИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ

1. Описание на предмета на поръчката: Извършване на доставка на резервни части по каталог на фирмата производител за ко - генератор WARTSILA 16V25SG необходими при извършване на авариен и планови ремонти в „Топлофикация-ВТ“ АД, гр. Велико Търново
2. Изпълнението на поръчката изисква:
3. В т.8 от настоящата техническа спецификация частите са посочени съобразно техниката, за която са предназначени. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, което се доказва със сертификати за произход и качество при всяка доставка, като вложените от производителите на техниката.
4. В случай, че частта не се произвежда и доставката не е възможна. Изпълнителят има право да предложи съвместима част, като това се описва в предложението на кандидата и се взима предвид в оценяването.
	1. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части.
	2. Изисквания към предлаганите от Кандидатите части:
		1. Всяка доставяна по тази поръчка част трябва да е нова. неизползвана до датата на доставката.
		2. Един кандидат може да предлага еквивалентни части за различните видове техника.
	3. Условия на доставка:

2.4.1. Всяка доставка на части, се изпълнява от Изпълнителя до адрес на Възложителя. Доставката се извърша, срещу предварителна заявка на

Възложителя - изпратена от електронна поща от посочени в рамковото споразумение лица представители на Възложителя и Изпълнителя..

1. Възможно е Възложителят да изисква доставката и на други резервни части, както и да не достави в пълен размер описаните в т. 8 части.
2. Срокове и възможност за изпълнение на поръчката:

Максимален срок на доставка - не повече от 14 календарни дни от датата на подаване на писменната заявка от Възложителя;

Доставените количества трябва да бъдат придружени със сертификат за качество от производителя.

1. Цени:

Обща цена на доставката в лева без ДДС при условие DDP - "Топлофикация-ВТ” АД.

1. Начин на плащане:

Разсрочено плащане до 60 календарни дни след доставката при двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена данъчна фактура.

1. Критерий на оценка:

Икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерий „най- ниска цена”.

1. Място на изпълнение на поръчката:

Изпълнението на поръчката е DDP „Топлофикация-ВТ”АД, ул. „Никола Габровски“ №71А склад на Възложителя.

1. Списък и серийни номера на необходимите резервни части за ко-генератора WARTSILA 16V25SG:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид | Каталожен номер | Кол. | Ед. ЦенаEUR | Общо ценаEUR |
| 1 | Контролна клапа MCC | 1441-001 | 2 |  |  |
| 2 | Соленоидна клапа PCC | 1526-037 | 2 |  |  |
| 3 | Модул за запалване | 1469-008,2 | 2 |  |  |
| 4 | Уплътнение DCB 837,5 SM60  | PAAG 13970 | 24 |  |  |
| 5 | Изпускателен клапан | 1430-025 | 32 |  |  |
| 6 | Легло на изпускателен клапан | 1430-033 | 32 |  |  |
| 7 | Комплект бутални сегменти | 1349-700 SG | 16 |  |  |
| 8 | O - пръстени | 1430-040 | 64 |  |  |
| 9 | Комплект уплътнения за цилиндрова глава  | 1430-701 | 16 |  |  |
| 10 | О - пръстени | 0995-700 | 16 |  |  |
| 11 | Биелен болт | 1152-006 | 64 |  |  |
| 12 | Гарнитура | 1445-040 | 4 |  |  |
| 13 | Компенсатор | 1445-017 | 1 |  |  |
| 14 | Захранващ маркуч | 1438-033 | 2 |  |  |
| 15 | Енкодер | 1477-001 | 1 |  |  |
| 16 | Захранваща платка | 1484-025 | 1 |  |  |
| 17 | Букса  | 1484-022 | 1 |  |  |
| 18 | Капак на буксата | 1484-023 | 1 |  |  |
| 19 | Комплект винтове | 1484-024 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |